|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Функциональные**  **характеристики** | | |  | | --- | | **iCODE**  **07 / 07RS** | | |  | | --- | | **StarLine**  **А62,В62,Е60 / А92,В92, Е90** | | |  | | --- | | **Pandora**  **DXL 3210 / 3500** | |
| |  | | --- | | **Радиотракт** | | |  | | --- | | Многоканальный  (433,075...434,775МГц) | | |  | | --- | | Многоканальный (433,075….434,775МГц) | | |  | | --- | | Многоканальный (433,075….434,775МГц) | |
| |  | | --- | | **Кол-во каналов связи** | | |  | | --- | | 12 | | |  | | --- | | 8 | | |  | | --- | | 8 / 12 | |
| |  | | --- | | **Перестраиваемые каналы** | | |  | | --- | | да | | |  | | --- | | нет | | |  | | --- | | да | |
| |  | | --- | | **Дальность прямого канала** | | |  | | --- | | до 900м | | |  | | --- | | до 800м | | |  | | --- | | до 300м / 800м | |
| |  | | --- | | **Дальность обратного канала** | | |  | | --- | | до 2000м | | |  | | --- | | до 2000м | | |  | | --- | | до 2000м | |
| |  | | --- | | **Контроль наличия связи с машиной** | | |  | | --- | | динамический  ЖК индикация | | |  | | --- | | статический  ЖК индикация | | |  | | --- | | динамический  СД индикация | |
| |  | | --- | | **Кол-во зон охраны** | | 13 | 8 | 11 |
| |  | | --- | | **Встроенные датчики** | | |  | | --- | | -удара  -движения  -t С салона/lвигателя  -напряжения АКБ  -обрыв кабеля антенны | | |  | | --- | | -удара  -t С салона/двигателя  -движения (Е60/Е90) | | |  | | --- | | -удара  -движения  -t С салона/двигателя  -напряжения АКБ | |
| |  | | --- | | **Настройка ДУ** | | |  | | --- | | дистанционная | | механическая | дистанционная |
| |  | | --- | | **Настройка ДД** | | дистанционная | дистанционная (Е60/Е90) | дистанционная |
| |  | | --- | | **Индикация датчиков на ЖКИ** | | независимая | зависимая | независимая |
| |  | | --- | | **Подключение доп. датчиков** | | охранные, диагностики | охранные | охранные |
| |  | | --- | | **Память срабатываний** | | |  | | --- | | с просмотром причин и времени | | - | с просмотром причин и времени |
| |  | | --- | | **Заводской PIN-код** | | |  | | --- | | 4-значный индивид. для каждой системы | | |  | | --- | | 1, 2, 3-значный единый для всех систем | | 4-значный индивид. для каждой системы |
| Противоугонные режимы | - иммобилизатор  -антиограбление | - иммобилизатор  -антиограбление | - иммобилизатор  -антиограбление |
| Режим 2-шагового выкл. блокировок | есть | есть | Есть (ключ Dallas) |
| Кол-во цепей блокировки | |  | | --- | | 2 (внешние)  (1) с имитацией неисправности двигателя | | 2 (внешние)  (1) с имитацией неисправности двигателя | 2 (внешние/внутренние)  (1) с имитацией неисправности двигателя |
| Тип цепей блокировок | НЗ/НР | НЗ/НР | НЗ/НР |
| Цифровые реле блокировки | Проводные  Sheriff R350, R450 | Беспроводные  DRR | Проводные  Беспроводные |
| Сервисные режимы | типовые | типовые | типовые  режим «Hands free» |
| Количество таймерных каналов | 8/12 | 8/12 | 12 |
| Подтверждение работы доп. оборудования при включении с брелка | есть (на ЖКИ) | нет | Нет |
| Режимы основного брелока с ЖК-дисплея | -часы  -будильник  -виброрежим  -t С в салоне  -t С двигателя  - напряжение АКБ  -SAVE | -часы  -виброрежим  -будильник  -SAVE | -часы  -будильник  -виброрежим  -t С в салоне  -t С двигателя  - напряжение АКБ |
| Режим запуска/остановки двигателя | -однократные  -ежедневные  -периодические  -по температуре  -по напряжению АКБ  -от внешнего устр-ва | -однократные  -периодические  -по температуре  -от внешнего устр-ва | -однократные  -ежедневные  -периодические  -по температуре  -по напряжению АКБ |
| Программирование режимов запуска | с брелоков | через таблицу программирования | с брелоков |
| Варианты контроля работы двигателя | ТАХО, генератор, напряжение | ТАХО, генератор, напряжение | ТАХО, генератор, напряжение |
| Контроль штатных датчиков | -обороты двигателя  -давление масла  -топливо | обороты двигателя | обороты двигателя |
| Диагностика при запуске двигателя | есть | нет | есть |
| Силовые выходы сигнализации | -сирена  -габариты  -2 доп канала с программируемым назначением | -сирена  -габариты  -замки  (Е60/Е90 – только сирена + габариты ) | -сирена  -габариты  -замки  -багажник  -блокировка |
| Силовые выходы функции запуска | Заж #1, #2, ACC, Start | Заж #1, #2, ACC, Start  E90 (внешний модуль) | Заж #1, #2, ACC, Start  3500 (внешний модуль) |
| Подключение опционных модулей | CAN, GSM, GPS, иммо | CAN, GSM, GPS | CAN, GSM, GPS, иммо |
| Расположение кнопки VALET и СД | В антенном модуле | раздельная | раздельная |
| Наличие USB порта программирования | нет | нет | есть |